**垫江县城北小学校**

**教学用房屋面树脂瓦改造工程施工方案及预算**

垫江县城北小学校教学用房屋面长期漏水，造成墙体发霉脱落现象严重，严重影响教育教学，急需改善，经学校支委会研究决定，利用2025年暑假期间，对教学用房屋面进行整改，加装树脂瓦，彻底解决房屋面漏水问题，施工方案及预算如下：

一、施工情况及要求

1.施工面积：总2206.5平方米

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 面积（m2） |
| 1#楼 | 364.5 |
| 2#楼 | 472 |
| 3#楼 | 600 |
| 4#楼 | 587 |
| 厕所 | 83 |
| 食堂 | 100 |
| 总计 | 2206.5 |

分布情况：

2.施工技术要求：严格按照城北小学教学用房屋面树脂瓦改造工程施工图执行（见附件1）。

3.避雷针按照要求：所有房屋面原防雷接地线与12圆钢焊接后升出树脂瓦屋面150mm，而且所有安装的树脂瓦材料严禁接触防雷设施。

二、预算情况

1.按综合单价120元进行预算，总价为264780元（大写：贰拾陆万肆仟柒佰捌拾元整）。

2.综合单价包含：骨架、水槽、落水管、安全文明施工费、税费、垂直运输费、二次转运费等。

三、验收情况

1.竣工后，学校组织验收小组严格按照严格按照城北小学教学用房屋面树脂瓦改造工程施工图（见附件1）和与学校签订的施工合同要求验收。

2.验收合格后据实核算。

四、附件

附件1：垫江县城北小学校教学用房屋面树脂瓦改造工程规划设计图

垫江县城北小学校

2025年6月5日