**重庆市垫江县职业教育中心**

**运动场维修整改工程膜结构主席台工程补遗公告**

各潜在投标人：

现对我校的运动场维修整改工程膜结构主席台工程招标事宜做以下完善调整补遗：

1、膜结构钢立柱：均采用φ402\*16型材，工程量为8.09T，综合单价不变。

2、成品舞台换衣间、设备用房材质为：

（1）主龙骨100\*100\*3.0mm镀锌方管，副龙骨100\*50\*2.0mm镀锌方管，墙体龙骨:30\*50\*1.0mm镀锌方管。

（2）外墙:1.5mm铝合金铝单板。

（3）内墙:环保的竹木纤维墙板9mm厚。

（4）吊顶:环保的竹木纤维墙板9mm厚。

（5）保温岩棉：墙体及天棚的内外墙之间采用100厚保温岩棉板填充。

（6）门窗：采用108型铝合金，玻璃采用6+9+6的钢化玻璃，五金采用配件五金。

3、报名时间更改为2024年5月23日9:30至2024年5月23日10:00，开标时间更改为2024年5月23日10:00。

其余未涉及的不变。

重庆市垫江县职业教育中心

二〇二四年五月十七日