永平至裴兴管线迁改施工示意图

终点：三墩坡

全长4100米 DN32管440米

DN110管2450米 DN63管860米

起点：师范亚口 张中平路口 合作社

闸阀井1个

DN160管350米

石庙小学

管材：PE160管350米、PE110管2450米、PE63管860米、PE32管440米

受益人口：620户，3030人

其中：共计三通22个。2000\*2000闸阀井1个、1000\*1000闸阀井11个、800\*800闸阀井12。